（様式１の３）

**適合規格確認票**

令和　　年　　月　　日

五 條 市 長　様

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （申請者） | 受付番号 |  |  | |
|  | 住　　　　所 |  | | |
|  | 商号又は名称 |  | | |
|  | 代表者職氏名 |  | |  |

１　入札件名　　　　簡易トイレ一式購入

２　納入予定機器　　（メーカー）

　　　　　　　　　　（品　　名）

　　　　　　　　　　（型　　番）

※納入予定機器が含まれる、いずれかの適合規格確認票のみ記入をお願いします。

セット①

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 仕　　様 | 適合の  可　否 |
| 本体 | サイズ | 幅53cm×奥行60cm（各±5cm） |  |
| 重量 | 18kg（±2kg） |  |
| 座面高 | 12段階以上の調節が可能であること。 |  |
| 材質 | 樹脂またはポリプロピレン |  |
| 機能 | 排泄物の臭いや微生物を遮断するために1回毎に排泄物を電動によりフィルムを閉じ、熱圧着の上、個包装できる機能を有していること。  フィルムの装着については、60回分を1度に装着することが可能で、使用後に電動で次回使用分が自動でセットされる機能を有すること。 |  |
| 電源 | AC100V |  |
| 消費電力 | 動作時75W（+-10W）  待機時5W以下 |  |
| 耐荷重 | 100kg（+-10kg） |  |
| 付属品 | フィルムカセット | 本体専用品で、１セット６０回分 |  |
| 凝固剤 | アルミ個包装で１回分１１g以上、１セット６０回分の抗菌消臭効果に優れ、日本製で  １５年保存可能なもの |  |
| 使用方法の案内 | 本体の取扱説明書を添付すること。 |  |
| 蓄電池 | サイズ | 幅17×奥行き17×高さ24(cm)（各±10cm） |  |
| 重さ | 4.1kg（±0.5kg） |  |
| 容量 | 288Wh（±10Wh） |  |
| ACコンセント使用時100％満充電までの  最短時間 | 1.1時間（±0.5時間まで可） |  |
| 出力ポート数 | AC出力ポート数が3以上あること |  |
| 電池素材 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |  |
| 付属品 | AC充電ケーブル、肩掛け用ストラップ、  安全マニュアルが標準装備されていること。 |  |

※ 仕様書記載の想定品を含む全ての機器について提出してください。

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください。

セット②

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 仕　　様 | 適合の  可　否 |
| 本体 | サイズ | 幅39 × 奥行き46 × 高さ27 (cm) (±5cm) |  |
| 重量 | 12kg（±2kg） |  |
| 材質 | 本体　アルミ合金  脚部　アルミパイプ  便座　ポリプロピレン樹脂 |  |
| 機能 | 排泄物の臭いや微生物を遮断するために1回毎に排泄物を電動によりフィルムを閉じ、熱圧着の上、個包装できる機能を有していること。  フィルムの装着については、60回分を1度に装着することが可能で、使用後に電動で次回使用分が自動でセットされる機能を有すること。 |  |
| 電源 | AC100V |  |
| 消費電力 | 動作時75W（±10W）  待機時5W以下 |  |
| 付属品 | フィルムカセット | 本体専用品で、１セット６０回分 |  |
| 凝固剤 | アルミ個包装で、１セット６０回分の抗菌消臭効果に優れているもの。 |  |
| 使用方法の案内 | 本体の取扱説明書を添付すること。 |  |
| 蓄電池 | サイズ | 幅23 × 奥行き23 × 高さ14 (cm) (±5cm) |  |
| 重さ | 4.7kg（±2kg） |  |
| 容量 | 286Wh（±10Wh） |  |
| ACコンセント使用時100％満充電までの  最短時間 | 1.0時間（±0.5時間まで可） |  |
| 出力ポート数 | AC出力ポート数が3以上あること |  |
| 電池素材 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |  |
| 付属品 | AC充電ケーブル、ユーザーマニュアルが標準装備されていること。 |  |

※ 仕様書記載の想定品を含む全ての機器について提出してください。

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください。