（様式１の３）

**適合規格確認票**

令和　　年　　月　　日

五 條 市 長　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （申請者） | 受付番号 |  |  |
|  | 住　　　　所 |  |
|  | 商号又は名称 |  |
|  | 代表者職氏名 |  |  |

１　入札件名　　　　大型炊き出し器一式契約

２　納入予定物品　　（メーカー）

　　　　　　　　　　（品　　名）

　　　　　　　　　　（型　　番）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 仕　　様 | 適合の可　否 |
| 本体 | 構成 | 釜（蓋つき）・かまど本体・付属品 |  |
| 釜 | アルミ鋳物製羽釜（満水量120ℓ　調理量100ℓ）・木製取手付 |  |
| 蓋 | ステンレス製 |  |
| かまど | 構造 | 二重構造・横割・二分割 |  |
| 外筒・内筒 | SUS304製 |  |
| 底板・灰受け皿 | ガルバリウム鋼板製 |  |
| ロストル | 鋳鉄製 |  |
| 遮熱板 | SUS304製 |  |
| 焚口 | チェーンを連ねて垂下してあること |  |
| 焚口枠 | 専用の灯油バーナー取付用ネジがあること |  |
| 焚口底部 | LPGバーナー取付用欠き込みがあること |  |
| 取手 | 胴部分に、対角線上にスプリング取手が4個 |  |
| 脚部 | キャスター四輪（ストップ付・ゴム車）キャスターは、かまど本体と一体化していること |  |
| 補強板付（床への断熱兼用） |  |
| 対応燃料 | 薪・廃材（有害ガスを発生させないもの）LPガス（85型LPガスバーナーセット使用時）灯油（85型灯油バーナーセット使用時） |  |
| 寸法 | 釜・かまど本体使用時φ770（+-φ10）×H959mm（+-10㎜） |  |
| 釜・かまど本体収納時φ770（+-φ10）×H756mm（+-10㎜） |  |
| 質量 | 釜・蓋＋かまど　54㎏（+-１㎏） |  |
| 付属品7.8kg（+-１㎏） |  |
| 付属品 | テーブル（合板） | 1台・アルミ脚付 |  |
| 部材袋 | 1袋 |  |
| 火ばさみ | 1個 |  |
| しゃもじ大・小 | 各1個 |  |
| 水杓 | 3個・0.6ℓ |  |
| ステンレスすくい網 | 1個 |  |
| 軍手 | 1双（純綿製） |  |
| シートカバー | 1枚 |  |
| 取扱説明書 | 1セット |  |
|  | 上下分割構造で使用時は大きく、収納時は小さく簡単に組立・収納できる。 |  |
| 本体専用のオプション品である灯油バーナーセット・ＬＰガスバーナーセットの両方が使えること。 |  |

※ 仕様書記載の想定品を含む全ての品について提出してください。

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください