（様式１の３）

**適合規格確認票**

令和　　年　　月　　日

五條市長　平 岡 清 司　様

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （申請者） | 受付番号 |  |  | |
|  | 住　　　　所 |  | | |
|  | 商号又は名称 |  | | |
|  | 代表者職氏名 |  | |  |

１　入札件名　　　　軽四輪駆動積載車購入

２　納入予定機器　　（メーカー）

　　　　　　　　　　（品　　名）

　　　　　　　　　　（型　　番）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | | 仕　　様 | 適合の  可　否 |
| 車両等の規格・性能 | 車両関係 | 車両の寸法 | 全長3,400㎜以下・全幅1,480㎜以下  全高2,000㎜以下 |  |
| 乗員人員：4名（前部2名、後部2名） |  |
| シャシの構造条件等 | 令和７年度に制作された車両 |  |
| 軽貨物自動車（デッキバンタイプ） |  |
| トランスミッション：四輪駆動　ＭＴ |  |
| タイヤ：ホイール付きオールシーズン用タイヤ4本  　　　　ホイール付きスペアタイヤ1本 |  |
| 消防ポンプの構造条件等 | | 当市が支給する、可搬式消防ポンプＢ３級を積載することができる。（全自動充電器他付属品を含む） |  |
| 電子サイレン | | TSD-D151又は同等品 |  |
| 赤色警光灯 | | NF-MS-VXJ1-LB1又は同等品※マイク付。  標準搭載メッセージとして、火の用心・春の火災予防運動・秋の火災予防運動・乾燥注意報・年末の火災警戒の５種類の広報が可能なもの。 |  |
| サーチライト | | 12V-45W（スイッチ式）LED式 |  |

※ 仕様書記載の想定品を含む全ての機器について提出してください。

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください。